**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

 **Ρέθυμνο 12/09/2017**

**Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 11369**

**Τμήμα :Προμηθειών**

**Ταχ. Δ/νση :Παν/πολη Ρεθύμνου**

**Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα**

**Τηλέφωνο :28310 77940**

**Fax :2831077960**

**Ταχ. Κώδικας :74100 Ρέθυμνο**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**(απόφαση πρύτανη 11160/07-09-2017 ΑΔΑ: ΩΕΤΔ469Β7Γ-ΘΙΥ)**

 Παρακαλούμε εφόσον ενδιαφέρεστε να καταθέσετε προσφορά μέχρι και τις 25/09/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 μ.μ., **για την προμήθεια μηχανημάτων εκγύμνασης για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου στο Ρέθυμνο,** προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με CPV 37415000-0 Αθλητικός Εξοπλισμός, (προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων Παν/μίου Κρήτης, οικονομικού έτους 2017, έργο 2014ΣΕ54600069).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των εργασιών και των ειδών

Ακολουθεί πίνακας Ειδικών Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Ιστοσελίδα του Παν/μίου Κρήτης.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ**

**ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ**

 **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ**

 Τα είδη πρέπει να είναι για επαγγελματική χρήση και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν.

**ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν εντός φακέλου, όπου θα αναγράφεται στο εξωτερικό του τα στοιχεία του διαγωνισμού (τίτλος, αριθ. Πρωτ. ) καθώς και τα στοιχεία της προσφέρουσας εταιρείας, τα εξής δικαιολογητικά.:

1. Πιστοποιητικό του Εμπορικού Επιμελητηρίου **επί ποινή αποκλεισμού** με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους, το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, για την προμήθεια των απαιτούμενων ειδών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή των σχετικών ΚΑΔ των ειδών, που είναι ζητούμενα στην παρούσα.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του υποψήφιου Αναδόχου **επί ποινή αποκλεισμού** με την οποία :

α) θα αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της Πρόσκλησης εκδήλωσης και των παραρτημάτων της

β) θα βεβαιώνει τη νομιμότητα και την καταλληλότητα του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση των εργασιών και ότι θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού του και την ύπαρξη καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας και εργαλείων και φέρει ακέραια την ευθύνη για τυχόν ατύχημα του προσωπικού. Τυχόν εργαλεία, όργανα και εν γένει μέσα τα οποία θα απαιτηθούν θα προσκομίσει και διαθέσει με δική του δαπάνη.

γ) θα δηλώνει υπεύθυνα ότι η κατατιθέμενη προσφορά του ισχύει κατ’ ελάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες και θα αναφέρει τον ακριβή χρόνο ισχύος.

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει **επί ποινή αποκλεισμού** να προσκομίσουν αποδεικτικό φορολογικής, ασφαλιστικής ενημερότητας και ποινικού μητρώου, η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2. Θα πρέπει να προσκομιστούν, **επί ποινή αποκλεισμού** τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου (στοιχεία ταυτοποίησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου και ιδρυτικό καταστατικό με τις τροποποιήσεις του σε περίπτωση νομικού προσώπου) και παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο προσφέρων συμμετέχει με εκπρόσωπό του.
3. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιλαμβάνει **επί ποινής αποκλεισμού** :

Α. προτεινόμενη τεχνική περιγραφή των ειδών σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές, **στην οποία θα αναφέρονται ακριβώς τα είδη που θα παραδοθούν συνοδευόμενα από τεχνικά εγχειρίδια, προσπέκτους και φωτογραφίες των ειδών** στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Να ληφθεί σοβαρά υπόψη των υποψηφίων, ότι η προτεινόμενη τεχνική περιγραφή των ειδών που θα καταθέσουν εντός της τεχνικής τους προσφοράς θα εφαρμοστεί χωρίς αποκλίσεις εκτός αιτιολογημένων περιπτώσεων και μετά την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν προσδιορίζονται τα είδη, **η προσφορά θα θεωρηθεί ασαφής και θα απορρίπτεται**.

Β. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των ειδών.

Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία πρέπει να αναγράφεται η χρονική διάρκεια προσφερομένων εγγυήσεων όπως απαιτούνται κατά περίπτωση στον πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών

Δ. Δήλωση της επιχειρηματικής μονάδας στην οποία κατασκευάζεται το προφερόμενο είδος καθώς και τον τόπο εγκατάστασή της.

ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

**Επίσης σημειώνεται ότι επί ποινής απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.**

1. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» επί ποινή αποκλεισμού ο οποίος περιλαμβάνει **επί ποινής απόρριψης** συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως δίνεται παρακάτω για κάθε Ομάδα ειδών.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/Α** | **Είδος** | **Ποσότητα** | **Τιμή μονάδος** | **Κόστος** |
| 1 | Κωπηλάτικο Μηχάνημα για αερόβια άσκηση  | 2 |  |  |
| 2 | Μηχάνημα Κοιλιακών με βάρη | 1 |  |  |
| 3 | Μηχάνημα με βάρη για έλξεις και βυθίσεις με υποβοήθηση (δικεφάλων – Τρικεφάλων) | 1 |  |  |
| 4 | Μπάλλα Kettlebell 4 κιλών | 2 |  |  |
| 5 | Μπάλλα Kettlebell 6 κιλών | 2 |  |  |
| 6 | Μπάλλα Kettlebell 8 κιλών | 2 |  |  |
| 7 | Μπάλλα Kettlebell 10 κιλών | 2 |  |  |
| 8 | Μηχάνημα πλάγιων κοιλιακών | 1 |  |  |
|  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ** |  |  |  |
|  | **ΦΠΑ 24%** |  |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |  |  |  |

1. Εγγυήσεις

α) Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Μετά την κατακύρωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ 24%. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια 90 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 72).

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών και εργασιών ορίζεται σε **20 ημερολογιακές ημέρες** από την υπογραφή της Σύμβασης.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης των ειδών σε πλήρη λειτουργία και μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών/εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα ελέγξει την τήρηση και των τεχνικών προδιαγραφών-ποσοτήτων, που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, με τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί με βάση το τιμολόγιο του αναδόχου και θα θεωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με παρακράτηση φόρου 4% για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση, κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και με κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά μηχανημάτων**

**Χαρακτηριστικά Κωπηλατικού Μηχανήματος
•    Να είναι για επαγγελματική χρήση και να διαθέτει μόνιτορ.**

**•  Ύψος καθίσματος από το έδαφος 50εκ.
•    Μεγάλη σταθερότητα και στιβαρότητα.
•    Επινυκελομένη αλυσίδα για μεγάλη διάρκεια ζωής.
•    Πλήρως προφυλαγμένη αλυσίδα για αποφυγή τραυματισμών.
•    Βαφή διπλής επίστρωσης για μεγάλη αντοχή στο χρόνο.
•   Ο σχεδιασμός της φτερωτής είναι τέτοιος ώστε να ελαχιστοποιεί το θόρυβο και να μεγιστοποιεί την αίσθηση της κωπηλασίας στο νερό.
•    Εργονομική λαβή για μέγιστη λειτουργικότητα και άνεση.
•    Ράγα κύλισης του καθίσματος κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι για μέγιστη αντοχή.
•    Σπαστός βραχίονας συγκράτησης του μόνιτορ για εύκολη αποθήκευση.
•    Σύστημα υποποδίων για εύκολη προσαρμογή.
•    Ενσωματωμένοι τροχοί μετακίνησης.
•    Να λειτουργεί χωρίς ρεύμα
•    Μέγιστο βάρος χρήστη 220 κιλά**

**Εγγύηση:
Το  Κωπηλατικό μηχάνημα να καλύπτεται από εγγύηση δύο ετών για τα κινητά και ηλεκτρονικά μέρη του και πέντε έτη για όλα τα υπόλοιπα. (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)**

**Χαρακτηριστικά μηχανήματος κοιλιακών με βάρη**

* **Να είναι για επαγγελματική χρήση**
* **Τα χερούλια να επανέρχονται αυτόματα στην αρχική θέση μετά την χρήση.**
* **Να είναι κυρτό το μαξιλάρι πλάτης για καλύτερη στήριξη.**
* **Σκελετός από σωληνώσεις πάχους 2,5mm-2,75mm, 50mm X 100mm σε οβάλ  σχήμα, ηλεκτροσυγκόλλησης για μέγιστη ακεραιότητα.**
* **Χρώμα: Μεταλλικό ασημένιο γκρι με τελειώματα ηλεκτροστατικής  επικάλυψης και θερμικής επεξεργασίας μετά από εμπλουτισμό των κολλήσεων και ελέγχου ενώσεων για ανώτερη αντοχή.**
* **Καλώδια κίνησης αεροπορικών προδιαγραφών 5mm με αντοχή 1.650Kgr ανθεκτικότητα δύναμης. Δοκιμασμένο σε 250.000 επαναλήψεις χρησιμοποιώντας όλες τις πλάκες κιλών.**
* **Προστατευτικό κάλυμμα όπου παρέχει προστασίας τραυματισμού από τα κινητά μέρη του μηχανήματος κατά τη διάρκεια χρήσης ή του ίδιου μηχανήματος προστασία από εξωτερικούς παράγοντες.**
* **Να έχει βάρος σε πλάκες: περισσότερα από 90 kg.**
* **Εγγύηση: (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)
Σκελετός: εφόρου ζωής**
* **Κινούμενα μέρη: 2 χρόνια**
* **Πλάκες κιλών και εξαρτήματα, περιστροφικές σχέσεις, σημεία τριβής και τροχαλίες: 2 χρόνια**
* **Συρματόσχοινα, γραμμικά ρουλεμάν, ελατήρια, λαβές ρυθμίσεων: 1 χρόνος**
* **Χειρολαβές, μαξιλάρια, ταπετσαρία, και όλα τα άλλα μέρη (συμπεριλαμβανομένων τερματικά φινιρίσματα, προστατευτικά κινητών τμημάτων): 6 μήνες**

**Χαρακτηριστικά για μηχάνημα με βάρη για έλξεις και βυθίσεις με υποβοήθηση (δικεφάλων – Τρικεφάλων)**

* **Να είναι για επαγγελματική χρήση**
* **Σκελετός από σωληνώσεις πάχους 2,5mm-2,75mm, 50mm X 100mm σε οβάλ  σχήμα, ηλεκτροσυγκόλλησης για μέγιστη ακεραιότητα.**
* **Χρώμα: Μεταλλικό ασημένιο γκρι με τελειώματα ηλεκτροστατικής  επικάλυψης και θερμικής επεξεργασίας μετά από εμπλουτισμό των κολλήσεων και ελέγχου ενώσεων για ανώτερη αντοχή.**
* **Καλώδια κίνησης αεροπορικών προδιαγραφών 5mm με αντοχή 1.650Kgr ανθεκτικότητα δύναμης. Δοκιμασμένο σε 250.000 επαναλήψεις χρησιμοποιώντας όλες τις πλάκες κιλών.**
* **Προστατευτικό κάλυμμα όπου παρέχει προστασίας τραυματισμού από τα κινητά μέρη του μηχανήματος κατά τη διάρκεια χρήσης ή του ίδιου μηχανήματος προστασία από εξωτερικούς παράγοντες.**
* **Να έχει βάρος σε πλάκες: περισσότερα από 90 kg.**

**Εγγύηση: (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)**

* **Σκελετός: εφόρου ζωής**
* **Κινούμενα μέρη: 2 χρόνια**
* **Πλάκες κιλών και εξαρτήματα, περιστροφικές σχέσεις, σημεία τριβής και τροχαλίες: 2 χρόνια**
* **Συρματόσχοινα, γραμμικά ρουλεμάν, ελατήρια, λαβές ρυθμίσεων: 1 χρόνος**
* **Χειρολαβές, μαξιλάρια, ταπετσαρία, και όλα τα άλλα μέρη (συμπεριλαμβανομένων τερματικά φινιρίσματα, προστατευτικά κινητών τμημάτων): 6 μήνες**

**Χαρακτηριστικά για Μηχάνημα πλάγιων κοιλιακών**

* **Σκελετός από σωληνώσεις πάχους 2,5mm-2,75mm, 50mm X 100mm σε οβάλ  σχήμα, ηλεκτροσυγκόλλησης για μέγιστη ακεραιότητα.**
* **Χρώμα: Μεταλλικό ασημένιο γκρι με τελειώματα ηλεκτροστατικής  επικάλυψης και θερμικής επεξεργασίας μετά από εμπλουτισμό των κολλήσεων και ελέγχου ενώσεων για ανώτερη αντοχή.**
* **Καλώδια κίνησης αεροπορικών προδιαγραφών 5mm με αντοχή 1.650Kgr ανθεκτικότητα δύναμης. Δοκιμασμένο σε 250.000 επαναλήψεις χρησιμοποιώντας όλες τις πλάκες κιλών.**
* **Προστατευτικό κάλυμμα όπου παρέχει προστασίας τραυματισμού από τα κινητά μέρη του μηχανήματος κατά τη διάρκεια χρήσης ή του ίδιου μηχανήματος προστασία από εξωτερικούς παράγοντες.**
* **Επιλογή προστατευτικών καλυμμάτων μονού στην εξωτερική πλευρά ή διπλού και εσωτερικής.**
* **Αυτοκόλλητη επιγραφή στο επάνω καπάκι οδηγιών άσκησης και χρήσης του μηχανήματος.**
* **Εύκολα σε χρήση ρυθμιστικά θέσεων καθισμάτων ή θέσεων έναρξης ασκήσεων για κατάλληλες εφαρμογές ασκήσεων.**
* **Εγγύηση: (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)**
* **Σκελετός: εφόρου ζωής**
* **Κινούμενα μέρη: 2 χρόνια**
* **Πλάκες κιλών και εξαρτήματα, περιστροφικές σχέσεις, σημεία τριβής και τροχαλίες: 2 χρόνια**
* **Συρματόσχοινα, γραμμικά ρουλεμάν, ελατήρια, λαβές ρυθμίσεων: 1 χρόνος**

**Χειρολαβές, μαξιλάρια, ταπετσαρία, και όλα τα άλλα μέρη (συμπεριλαμβανομένων τερματικά φινιρίσματα, προστατευτικά κινητ**