**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

**Ρέθυμνο 22/05/2018**

**Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 6670**

**Τμήμα :Προμηθειών**

**Ταχ. Δ/νση :Παν/πολη Ρεθύμνου**

**Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα**

**Τηλέφωνο :2831077940**

**Fax :2831077960**

**Ε-mail : karniaboyra@admin.uoc.gr**

**NUTS : EL433**

**Ταχ. Κώδικας:74100 Ρέθυμνο**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**(Απόφαση Πρύτανη 6463/18-05-2018 ΑΔΑ:Ω00Ψ469Β7Γ-8ΔΨ )**

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, να καταθέσετε προσφορά μέχρι και την **05/06/2018 και ώρα 11.00 π.μ**.,για την **«Προμήθεια επιδαπέδιου ψηφιακού Α3 Α4 εκτυπωτικού, αντιγραφικού, με color scanner, με σκοπό την κάλυψη αναγκών του Φωτοτυπικού Κέντρου των σχολών του Ρεθύμνου»** (CPV: 30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές).

Το ύψος της προϋπολογισμένης δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 14.500,00**€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και βαρύνει τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Παν/μίου Κρήτης (**ΣΑΕ 546-2014ΣΕ54600069**).

Η προμήθεια διενεργείται με τη διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης** σύμφωνα με τα οριζόμενα στην **177η/Τεχν.5/01-03-2018** συνεδρία του Πρυτανικού Συμβουλίου (738η/Οικον.31/06-12-2011 συνεδρία Πρυτανικού Συμβουλίου **- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος**) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου **118 § 2 έως και 4** του **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο της προμήθειας.

Ακολουθεί πίνακας Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Ειδικών Όρων, Τεχνικών Προδιαγραφών, Έντυπο Οικονομικής προσφοράς .

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Ιστοσελίδα του Παν/μίου Κρήτης.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ**

1. Πιστοποιητικό του Εμπορικού Επιμελητηρίου **επί ποινή αποκλεισμού** με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους, το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή των ΚΑΔ σχετικών με τα είδη, που είναι ζητούμενα στην παρούσα.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 **επί ποινή αποκλεισμού** στην οποία θα αναφέρεται :

α) ότι αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της Πρόσκλησης και των παραρτημάτων της.

β) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί

γ) να δηλώνεται ότι εφόσον του ζητηθεί, θα προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά των παραπάνω στοιχείων, έγγραφα

δ) να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δύναται να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όλα ή ορισμένα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει εντός της προσφοράς τους, να προσκομίσουν **επί ποινή αποκλεισμού** αποδεικτικό φορολογικής, ασφαλιστικής ενημερότητας, και ποινικό μητρώο όλων των διαχειριστών ή του Δ.Σ σε περίπτωση Α.Ε., η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( το ποινικό μητρώο πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου και να καλύπτει την ημερομηνία του διαγωνισμού).

4. Ξέχωρος κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαμβάνει **επί ποινής αποκλεισμού** :

Συμπληρωμένος ο πίνακας τεχνικών προδιαγραφών όπως δίνεται παρακάτω και προσκόμιση τεχνικών φυλλαδίων, prospectus, και πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι το προσφερόμενο μηχάνημα καλύπτει όλες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Απαραίτητες οι παραπομπές για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών εντός των τεχνικών φυλλαδίων, prospectus και πιστοποιητικών.

Να ληφθεί σοβαρά υπόψη των υποψηφίων ότι σε περίπτωση που δεν προσδιορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου μηχανήματος, **η προσφορά θα θεωρηθεί ασαφής και θα απορρίπτεται**.

Επίσης σημειώνεται ότι επί ποινής απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

5. Ξέχωρος κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς. Οι υποψήφιοι θα πρέπει **επί ποινή αποκλεισμού** να καταθέσουν εντός του φακέλου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, συμπληρωμένο το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | | | | | | |
| α/α | Είδος | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Σύνολο | |
| 1. | Επιδαπέδιο ψηφιακό Α3 Α4 εκτυπωτικό, αντιγραφικό με color scanner (τύπος, μοντέλο) | 1 |  |  | |
|  | | | | | | |
| Γενικό Σύνολο | | | | |  | |
| ΦΠΑ 24% | | | | |  | |
| **Τελικό Κόστος** | | | | |  | |

Ο προσφέρων

1. Παράδοση – διάρκεια σύμβασης

Οι απαιτούμενες προμήθειες θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης.

**Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.**

- Κατά την παράδοση του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία και με την επίδειξη της λειτουργίας του θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική αλλά και σε έντυπη μορφή τα τεχνικά εγχειρίδια , οδηγοί λειτουργίας - manuals του μηχανήματος.

-Η οριστική παραλαβή θα γίνει αφού παραδοθεί, εγκατασταθεί, συνδεθεί στο δίκτυο και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία το μηχάνημα και αφού γίνει η επίδειξη λειτουργίας του και παραδοθούν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή οι οδηγοί λειτουργίας - manuals .

-Τυχόν ελαττωματικό μηχάνημα που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνεται από την υπηρεσία µας µε ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του Π.Κ. και θα αντικαθίσταται άµεσα από τον προμηθευτή.

-Τα είδη και οι εργασίες παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί µε τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει µέρος ή το σύνολο του μηχανήματος ή εξαρτημάτων του και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους µε είδη/εργασίες που να συμφωνούν απόλυτα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.

-Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην αυθεντική συσκευασία του, που δεν πρέπει να φέρει αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές

1. Εγγυήσεις

Α) Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Μετά την κατακύρωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια **90 ημερών** από την υπογραφή της σύμβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 72).

Προσφορά

Η προσφορά θα είναι ενιαία και θα περιλαμβάνει το σύνολο των περιγραφόμενων χαρακτηριστικών του μηχανήματος. Οι τιµές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για περίοδο τεσσάρων (4) µηνών από την ημερομηνία κατακύρωσης χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιµής σε βάρος του Π.Κ. ή της αλλαγής του προσφερόμενου προϊόντος

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

|  |
| --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑKΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ-ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ > = 85 σελίδων/λεπτό  **Τύπος**: Επιδαπέδιο ψηφιακό A3 Α4 εκτυπωτικό, αντιγραφικό, με colorscanner |

| **A/A** | **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Ταχύτητα εκτύπωσης Α4 | >=85ppm | Ασπρόμαυρη |
| 1. 2 | Το μηχάνημα να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, να είναι το τελευταίο μοντέλο της σειράς του και να μην είναι ανακατασκευασμένο με εξαρτήματα προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία. | ΝΑΙ |  |
|  | Να είναι ψηφιακής τεχνολογίας, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και να έχει την πιστοποίηση CE.  Η κατασκευή και λειτουργία του να ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά τον θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση καταλοίπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευής του τυμπάνου. | ΝΑΙ |  |
| 1. 1 | Μέγεθος εκτύπωσης – αντιγραφής | >=Α3 | Τουλάχιστον Α5 – Α3 |
| 1. 2 | Ανάλυση εκτύπωσης | >=1200x1200 dpi |  |
| 1. 3 | Μέγεθος σάρωσης | >=Α3 |  |
| 1. 4 | Bypass χαρτιού εισόδου | 100 φύλλων | 60-200 Gr/m2 τουλάχιστον |
| 1. 5 | Πλήθος συρταριών χαρτιού εκτός του bypass | 4 κασέτες συνολικής χωρητικότητας 4.100 φύλλων | Τουλάχιστον 4 |
| 1. 6 | Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης  Με ένα πέρασμα | ΝΑΙ | Τουλάχιστον  300 φύλλων |
| 1. 7 | Μέγεθος χαρτιού αυτόματου τροφοδότη | >=Α3 |  |
| 1. 8 | Ταχύτητα σάρωσης πρωτοτύπων στην μονή όψη | 110 σελίδες /λεπτό | Τουλάχιστον |
| 1. 10 | Μνήμη | >=3GB RAM | Τουλάχιστον |
| 1. 11 | Σκληρός Δίσκος | 250GB | Τουλάχιστον |
| 1. 12 | Μεγέθυνση/σμίκρυνση | 25% έως 400% | Τουλάχιστον |
| 1. 13 | Χρόνος προθέρμανσης | <=60 | Δευτερόλεπτα |
| 1. 14 | Εκτύπωση διπλής όψης | ΝΑΙ | Αυτόματα |
| 1. 15 | Σάρωση πρωτοτύπων διπλής όψης με **ένα πέρασμα** | ΝΑΙ | Αυτόματα Ασπρόμαυρα και έγχρωμα |
| 1. 16 | Πολλαπλά Αντίγραφα | 1 έως 9999 | Σελίδες |
| 1. 17 | Βάρη χαρτιού συρταριού | 52 έως 220 | Gr/m2 τουλάχιστον |
| 1. 18 | Βάρη χαρτιού Bypass stack | 52 έως 256 | Gr/m2 τουλάχιστον |
| 1. 19 | Δυνατότητα εκτύπωσης μέσω δικτύου **και με Ασύρματο τοπικό δίκτυο**(IEEE 802.11 b/g/n) | ΝΑΙ |  |
| 1. 20 | Δυνατότητα έγχρωμης σάρωσης μέσω δικτύου **και με Ασύρματο τοπικό δίκτυο**(IEEE 802.11 b/g/n) | ΝΑΙ |  |
| 1. 21 | Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα | Windows 2000/XP/Server 2003/  Vista/Server 2008/Windows 7/  Windows 8-8.1-10  Mac OS X (>=10.4)  Linux |  |
| 1. 22 | DRUM UNIT (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΛ) | Ενιαία μονάδα τυμπάνου  (Drum Unit) | Τουλάχιστον  6.000.000 σελίδες |
| 1. 23 | Το μηχάνημα πρέπει να είναι επιδαπέδιο | ΝΑΙ | όχι με extra βάση |
| 1. 24 | Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών | 139,7mmX182mmX  Έως  297mmX431,8mm | Τουλάχιστον |
| 1. 27 | Να έχει μηνιαία παραγωγική ικανότητα 800.000 αντιγράφων τουλάχιστον. | ΝΑΙ | Τουλάχιστον |
| 1. 28 | Να διαθέτει επιδαπέδιο σελιδοποιητή (finisher) τουλάχιστον 3,500 φύλλων και με αυτόματη συρραφή 65 φύλλων(στην γωνία και διπλή στην μέση) | ΝΑΙ | Τουλάχιστον |
| 1. 29 | Να διαθέτει πλήκτρο διακοπής εργασίας  ( INTERRUPT ) | ΝΑΙ |  |
| 1. 30 | Να διαθέτει σύστημα αυτόματης εκκίνησης (AUTOSTART ) και σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας | ΝΑΙ |  |
| 1. 31 | Να διαθέτει σύστημα αυτόματης επιλογής κασέτας και σύστημα αυτόματης επιλογής χαρτιού | ΝΑΙ |  |
| 1. 32 | Να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης χρηστών | ΝΑΙ |  |
|  | Να λειτουργεί με ρεύμα 220 V/50 Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης | ΝΑΙ |  |
| 1. 25 | Εγγύηση πλήρης σε ανταλλακτικά και εργασία | 2 ΕΤΗ | Τουλάχιστον |
|  | Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην εργοστασιακή του συσκευασία και όχι αποσυσκευασμένο | ΝΑΙ |  |
|  | Εγκατάσταση, σύνδεση σε δίκτυο, επίδειξη λειτουργίας | ΝΑΙ |  |
|  | Τεχνική υποστήριξη στο χώρο του πελάτη μέσα σε 24 ώρες | ΝΑΙ |  |
|  | Εγχειρίδια σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή | ΝΑΙ |  |
|  | να συνοδεύεται απαραίτητα από επιπλέον 2 toner(s), (εκτός του εργοστασιακού), γνήσια, παραγωγικότητας 200.000 σελίδων περίπου συνολικά | ΝΑΙ |  |